## A ტიპის ტრასივერი 16(თექვსმეტი ცალი)

ტრასივერებს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლები:

1. **ტრანსივერი A ტიპის**
* წარმადობა: 1 გბ/წმ
* ფორმ ფაქტორი: SFP
* კონექტორის ტიპი: Rj-45
* თავსებადი Nexus 9300 სერიის კომუტატორთან

## B ტიპის ტრასივერი 2(ორი ცალი)

1. **ტრანსივერი B ტიპის**
* წარმადობა: 10 გბ/წმ
* ფორმ ფაქტორი: SFP+
* სტანდარტი: SR MM ოპტიკური
* კონექტორის ტიპი: LC
* თავსებადი Nexus 9300 სერიის კომუტატორთან