**ლოტი 1.**

**კომპიუტერი i3**

**რაოდენობა 30 ცალი**

კომპიუტერები უნდა იყოს ბრენდი, მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტიით, რეკომენდირებულია კომპიუტერის სასიცოცხლო ციკლი იყოს 5 წელი, ლიცენზირებული ოპერაციული სისტემით (MS Windows Pro.), Processor: i3 მინიმუმ 7th Gen., Ram: მინიმუმ 4GB, მყარი დისკი SSD: მინიმუმ 240 GB, Optical Scroll Mouse, Standard Keyboard, ლათინური და რუსული ასოებით, არ არის საჭირო DVD ROM-ი და ბარათების წამკითხველი, მონიტორი: მინიმუმ 20-Inch LCD, მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტიით. მონიტორი, სისტემური ბლოკი, კლავიატურა და მაუსი უნდა იყოს ერთი და იგივე ფირმის. მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი.საქართველოში უნდა არსებობდეს წარმოდგენილი ბრენდის მინიმუმ 1 ავტორიზირებული სერვის-ცენტრი.

**ინფორმაცია საქონლის მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**

**ლოტი 2.**

**კომპიუტერი i5**

**რაოდენობა 50 ცალი**

კომპიუტერები უნდა იყოს ბრენდი, მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტიით, რეკომენდირებულია კომპიუტერის სასიცოცხლო ციკლი იყოს 5 წელი, ლიცენზირებული ოპერაციული სისტემით (MS Windows Pro.), Case: Mini Tower, Processor: i5 მინიმუმ 7th Gen., Ram: მინიმუმ 4GB, უნდა ჰქონდეს PCI Express სლოტი, მყარი დისკი SSD: მინიმუმ 240 GB, Optical Scroll Mouse, Standard Keyboard, ლათინური და რუსული ასოებით, არ არის საჭირო DVD ROM-ი და ბარათების წამკითხველი, მონიტორი: მინიმუმ 20-Inch LCD, მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტიით. მონიტორი, სისტემური ბლოკი, კლავიატურა და მაუსი უნდა იყოს ერთი და იგივე ფირმის. მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი.საქართველოში უნდა არსებობდეს წარმოდგენილი ბრენდის მინიმუმ 1 ავტორიზირებული სერვის-ცენტრი.

**ინფორმაცია საქონლის მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**

**ლოტი 3.**

**კომპიუტერი i5**

**რაოდენობა 50 ცალი**

კომპიუტერები უნდა იყოს ბრენდი, მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტიით, რეკომენდირებულია კომპიუტერის სასიცოცხლო ციკლი იყოს 5 წელი, ლიცენზირებული ოპერაციული სისტემით (MS Windows Pro.), Mini Tower, Processor: i5 მინიმუმ 7th Gen., Ram: მინიმუმ 8GB, უნდა ჰქონდეს PCI Express სლოტი, მყარი დისკი SSD: მინიმუმ 240 GB, Optical Scroll Mouse, Standard Keyboard, ლათინური და რუსული ასოებით, არ არის საჭირო DVD ROM-ი და ბარათების წამკითხველი, მონიტორი: მინიმუმ 20-Inch LCD, მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტიით. მონიტორი, სისტემური ბლოკი, კლავიატურა და მაუსი უნდა იყოს ერთი და იგივე ფირმის. მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი.საქართველოში უნდა არსებობდეს წარმოდგენილი ბრენდის მინიმუმ 1 ავტორიზირებული სერვის-ცენტრი.

**ინფორმაცია საქონლის მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**

**ლოტი 4.**

**პრინტერი მულტიფუნქციონერი**

**რაოდენობა 25 ცალი**

Printer Specifications:

Monochrome Laser, Print

Speed: მინიმუმ 6 sec, Print Resolution: Up to 600 x 600 dpi,

Print Memory: მინიმუმ 256 MB.

Copy Speed: Up to 24ppm, Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi,

Copy Memory: 256 MB.

Scanner Specifications:~

 Scan Type: Color Contact Image Sensor (CIS), Color Depth: 24-bit,

 Scan Resolution: Up to 600 x 600 dpi.

Paper Handling Specifications:

Standard Paper Source - 250-sheet cassette plus 1-sheet multipurpose tray.

Document Feeder - 35-sheet Auto Document Feeder. Standard Interface: USB Device 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T Ethernet. მწარმოებლის გარანტია: მინიმუმ 1 წელი.

**ინფორმაცია საქონლის მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**

**ლოტი 5.**

**UPS 650VA 230V**

**რაოდენობა 100 ცალი**

Output power capacity 325 Watts / 650 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Frequency 47 – 53 Hz, Input voltage range 160 – 280V, ბატარეების სრულად დაცლის შემთხვევაში ელ. კვების მიწოდებისას ავტომატურად უნდა ირთვებოდეს და აგრძელებდეს მუშაობას, მწარმოებლის 2 წლიანი გარანტიით.

**ინფორმაცია საქონლის მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**

**ლოტი 6.**

**UPS 1000VA 230V**

**რაოდენობა 40 ცალი**

Output power capacity 980 Watts / 650 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Frequency 47 – 53 Hz, Input voltage range 160 – 280V, ბატარეების სრულად დაცლის შემთხვევაში ელ. კვების მიწოდებისას ავტომატურად უნდა ირთვებოდეს და აგრძელებდეს მუშაობას, მწარმოებლის 2 წლიანი გარანტიით.

**ინფორმაცია საქონლის მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**

**ლოტი 7.**

**UPS Online 10 KVA, 230 V**

|  |
| --- |
|  |

**რაოდენობა 1 ცალი**

**Warranty: 3 Y**

**Output**

Output power capacity: 10.0 KWatts/10.0kVA

Max Configurable Power (Watts): 10.0 KWatts/10.0kVA

Nominal Output Voltage: 230V

Output Voltage Distortion: Less than 2%

Output Frequency (sync to mains): 50/60Hz +/-3 Hz

Load Crest Factor: 3 : 1

Output Connections: (6) IEC 320 C13 (Battery Backup), (4) IEC 320 C19 (Battery Backup), (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup), (3) IEC Jumpers (Battery Backup).

Bypass: Internal Bypass (Automatic and Manual).

**Input**

Nominal Input Voltage: 230V, 400V 3PH

Input frequency: 40 - 70 Hz (auto sensing)

Input Connections: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Input voltage range for main operations: 160 - 275V

Input voltage adjustable range for mains operation: 100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)V

Other Input Voltages: 220, 240, 380, 415

**Runtime**

Battery type: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof

Typical recharge time: 1.5hour(s)

Expected Battery Life (years): 3-5

**Communications & Management**

Interface Port(s): RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB

Control panel: Multi-function LCD status and control console

შემოთავაზებულ პროდუქტს უნდა ჰქონდეს SURT 192 XLBP ბატარეების მოდულების მიერთების მხარდაჭერა.

**ინფორმაცია საქონლის მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**