**ლოტი 1**

**კომპიუტერი i5**

**რაოდენობა 34 ცალი**

კომპიუტერები უნდა იყოს ბრენდი, მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტიით, რეკომენდირებულია კომპიუტერის სასიცოცხლო ციკლი იყოს 5 წელი, ლიცენზირებული ოპერაციული სისტემით (MS Windows Pro.), Mini Tower, Processor: i5 მინიმუმ 8th Gen., Ram: მინიმუმ 8GB, უნდა ჰქონდეს PCI Express სლოტი, მყარი დისკი SSD: მინიმუმ 240 GB, Optical Scroll Mouse, Standard Keyboard, ლათინური და რუსული ასოებით, არ არის საჭირო DVD ROM-ი და ბარათების წამკითხველი, მონიტორი: მინიმუმ 20-Inch LCD, მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტიით. მონიტორი, სისტემური ბლოკი, კლავიატურა და მაუსი უნდა იყოს ერთი და იგივე ფირმის. მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი.საქართველოში უნდა არსებობდეს წარმოდგენილი ბრენდის მინიმუმ 1 ავტორიზირებული სერვის-ცენტრი.

**ინფორმაცია მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**

**ლოტი 2**

**ლაზერული პრინტერი მულტიფუნქციონერი ADF-ით**

**რაოდენობა 70 ცალი**

**Machine type:** Mono Laser All-In-One

**Functions**: Print, Copy, Scan

**Interface:** USB 2.0, LAN, Wireless

**Operating Systems Compatibility**: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Mac OS X version

10.8.5 & Up.

**Memory:** 1GB

**Warranty:** 1Y

**Printer Specifications:**

Print method: Monochrome laser beam printing

Print Speed: Single sided: UP to 38 ppm (A4), UP to 63.1 ppm (A5-Landscape), Double sided:

Up to 30.3 ipm (A4).

Print Quality: Up to 1200X1200 dpi.

Print Resolution: 600X600 dpi

Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less

First Print out Time: Approx.: 5.5 Seconds or Less

Print Margins: 5 mm-top, bottom, left and right, 10 mm-top, left and right (Envelope)

**Copier** **Specifications:**

Copy Speed**:** Single sided: UP to 38 ppm (A4), Double sided: Up to 30.3 ipm (A4).

First Copy Output Time: ADF (A4) Approx.: 6.6 Seconds or Less, Platen (A4) Approx.: 6.4

Seconds or Less

Copy Resolution: Up to 600X600 dpi.

Double sided coping: 2-sided to 2-sided (Automatic).

Multiple Copy: Up to 999 copies.

**Scanner Specifications:**

Type: Color.

Scan Resolution: Optical: Up to 600x600 dpi, Enhanced: Up to 9600x9600 dpi

Scan Speed: Single sided mono: 38 ipm (300x600 dpi).

Double Sided mono: 70 ipm (300x600 dpi).

Single sided color: 13 ipm (300x600 dpi).

Double sided color: 26 ipm (300x600 dpi).

Color scanning Depth: 24 bit/24 bit (input/output).

Scan to: TIFF/JPEG/PDF/PNG5

**ინფორმაცია მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**

**ლოტი 3**

**UPS 650VA 230V**

**რაოდენობა 34 ცალი**

Output power capacity 325 Watts / 650 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Frequency 47 – 53 Hz, Input voltage range 160 – 280V, ბატარეების სრულად დაცლის შემთხვევაში ელ. კვების მიწოდებისას ავტომატურად უნდა ირთვებოდეს და აგრძელებდეს მუშაობას, მწარმოებლის 2 წლიანი გარანტიით

**ინფორმაცია მიწოდების ვადის შესახებ:**

**ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ:**