**დანართი #3**



**ტექნიკური დავალება**

**2 ცალი უწყვეტი კვების წყაროსთვის (APC Symmetra LX 16000) დამატებითი აკუმალოტორების მოდულების შეძენა.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P/N** | **Description** | **Qty** |
| **SYAXR9B9I** | **APC SYMMETRA LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5, 230V** | **6** |

მწარმოებლის 1 წლიანი მხარდაჭერა 24 სთ x 7 დღე .

**მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ:**

* პრეტენდენტმა უნდა მოახდინოს აღნიშნული აკუმულატორების ბლოკების მონტაჟი და დაერთება 2 გამოთვლით ცენტრში არსებულ უწყვეტ კვების წყაროებთან APC Symmetra LX 16000.
* ბლოკებში განთავსებული აკლუმალატორები უნდა იყოს უწყვეტი კვების მწარმოებლის ბრენდის.
* პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას მწარმოებლის პარტნიორობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა შემოთავაზებულ შესყიდვის ობიექტზე (MAF).